金珂华DJ系列ERP电子秤数据格式

设置方式：长按mode按键进入设置菜单，除了F04其余的都不要动否则电子秤会乱，按TARE可以调选项，PCS改设置，调好按按TARE退出；print是手动打印按键，（如设置第一种操作步骤为长按MODE进入设置菜单，再按TARE选到F04，按PCS选0，按TRAE退出即可，F4里面的0~8对应下面的9种输出格式(T系列无打印按键)

第一种，(对应0) 手动按键输出纯加回车（不换行）如+0.0g

第二种， (对应1)手动按键输出纯数字加回车（不换行）如0.09

第三种，(对应2)自动输出纯数字加回车（5D）（不换行）如0.09

前面三种用直通数据线，适合Excel，马帮，通途等erp，后面的都是连续不断输出的，需要用普通usb线或者232串口线，适合管家婆，速脉，快递等

第四种，(对应3)连续串行输出纯数字加回车加换行 如0.09

第五种，(对应4)连续串行输出， 先高后低

发送格式为=,X6,X5,X4,X3,X2,X1

第六种，(对应5)连续发送格式， 先低后高

发送格式为 =,X1,X2,X3,X4,X5,X6

第七种 (对应6)连续输出 如ST NT 0000.009kg加回车加换行

第八种 (对应7) 连续输出 如（+）0.009kg加回车加换行

第九种 (对应8) 连续输出 如（+）空格0.009kg加回车加换行

第一,二种 可支持手动和命令读取,读数据命令：1B 70

1-4种负数不输出,第3种5D以上输出,第7,8,9种正负都输出

第二种稳定输出同时蜂鸣器发声提示

232串口线和电脑连接方式，2-2 3-3 5-5

如果需要技术支持服务，请联系电话18912678932，或qq377352896，